**رأس تريلا مع سيميتريلا**

**QUANTITY REQUIRED ( 2 ).**

**Required delivery period (not more than210 days)**

**Manufacturing year (2024 or above).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Required specifications** | | **Offered specifications** | | **الصفحات المرجعية في العرض المقدم والكتالوجات....الخ** |
| **Vehicle** | **Truck tractor** |  | |  |
| **Type** |  | |  |
| **Origin** |  | |  |
| **Vehicle must comply with traffic regulations** |  | |  |
| **tender** | **Name:**  **Locations:** |  | |  |
| **Agent/manufacturer certificate must be attached** |  | |  |
| **Manufacture year** | **Not less than 2024** |  | |  |
| **Quantity** | **2 two** |  | |  |
| **Warranty** | **Not less than 2years** |  | |  |
| **High speed control limiter** | **not to exceed 80km/hr** |  | |  |
| **Drives and weights** | **6\*4 drives** |  | |  |
| **Max GVW not less than(27000)kg** |  | |  |
| **Max GCW not less than (58000)kg** |  | |  |
| **Engine** | **Diesel engine, not less than 380 hp net**  **Engine emissions regulations are according to Euro5 or 6** |  | |  |
| **Max torque to be mentioned** |  | |  |
| **Gross hp to be mentioned** |  | |  |
| **Fuel consumption at highest hp to be mentioned**  **SFC diagram must be attached** |  | |  |
| **Displacement to be mentioned** |  | |  |
| **Suspension system** | **Parabolic leaf spring** |  | |  |
| **transmission** | Automated gearbox without clutch pedal  at least 8forward and 1reverse speed(s) gearbox |  | |  |
| **steering** | **LHD, power assisted** |  | |  |
| **brakes** | **ABS+exhaustbreak(or equivalent )** |  | |  |
| **Working on all wheels** |  | |  |
| **Retarder or intarder** |  | |  |
| **Parking brake** |  | |  |
| Tires and wheels | Must have(DOT or E) mark or both |  | |  |
| Not old than 12month |  | |  |
| Size to be mentioned |  | |  |
| All tires muse be same manufacturer |  | |  |
| painting | As per DVLD recommendations |  | |  |
| CAB | Cut type, adjustable driver seat |  | |  |
| Wipers and washers |  | |  |
| Touch screen connected to both sides cameras |  | |  |
| Lockable doors |  | |  |
| AC/vent/heater |  | |  |
| Inside, front and outer mirrors(not less than5 mirrors) and two side cameras connected to screen |  | |  |
| Cab lights |  | |  |
| Standard control panel/the metric system shall be used |  | |  |
| Accessories | Horn |  | |  |
| Back alarm |  | |  |
| Beacon |  | |  |
| Maintenance catalogue |  | |  |
| Workshop catalogue |  | |  |
| Fire extinguisher 10kg |  | |  |
| 20 tons hydraulic jack |  | |  |
| **Specifications for hydraulic refuse semi-trailer 50m3** | | | | |
| General | The refuse transfer semi-trailer is intended to be used for economical transport of refuse packing vehicles ,from  Al-Shobak transfer station to Ma`an landfill | |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Chassis | The body will be mounted into chassis frame of welded construction with axles group  Hydraulic jack and king-pin assemble are also head | |  |  |
| Axles and tires | 3 nose of axles | |  |  |
| Heavy duty brake levers | |  |  |
| Axle bearing of premium quality | |  |  |
| suspension | 3HD axles with leaf parabolic suspension | |  |  |
| Breaking system | 2-line (service and emergency)air pressure break | |  |  |
| Working on all wheels | |  |  |
| Wheels and tires | Accordance with SAE norms. | |  |  |
| Single wheels +1spare wheel | |  |  |
| Body | Side walls not less than4mm thickness high tensile stainless-steel S52 or equivalent | |  |  |
| Top (roof) not less than 4mm thickness high tensile stainless-steel S52 or equivalent | |  |  |
| Floor not less than 6mm thickness high tensile stainless-steel S52 or equivalent | |  |  |
| Provided with a vase plate for connection of telescopic cylinder of push out plat and with a platform for auxiliary engine and hydraulic installation side walls will be provided from inside by 40\*80mm U-section sliding rails not less than 2.7mm thickness for push out plate | |  |  |
| Tow suitable support hydraulic jacks in the backside to carry the semi-trailer during loading. | |  |  |
| Tow suitable support hydraulic jacks to carry fully loaded semi-trailer during operation and absence of the trailer. | |  |  |
|  | Inner Section approximate dimensions 2240mm\*2260mm | |  |  |
| Approximate height from ground 1450mm | |  |  |
| Supported by tubes not less than 60\*120\*3mm | |  |  |
| Push out plate | Must be strong enough to bear high rates of hydraulic pressure | |  |  |
| Moving backward when the refuse is being filled though the hopper fitted to front-upper part of the body or unload the refuse in body as and when the tailgate is opened. | |  |  |
| The inlet for bath of semi-trailer of compaction fixed press to be combatable supplied with tongs has the same dimensions suitable for trailer | |  |  |
| Loading gate | The loading gate of garbage will be on rear side of the trailer | |  |  |
| The door will be opened by hydraulic jacks upwards ,moving on rails | |  |  |
| Hydraulic system | Separate diesel engine for hydraulic system the suitable horse power | |  |  |
| System hp to be mentioned | |  |  |
|  | System includes:- hydraulic pump, oil filter, oil tank not less than 300l with suction filter and magnetic filter ,telescopic cylinders and jack ,anti-vibration connections, all needed valves , high pressure sensor ,high temperature sensors ,return filter breather and level indicator | |  |  |
| Accessories | Tool box | |  |  |
| Tow spare wheels with carries | |  |  |
| Metal Reflectors on rear and both sides  Service manual and spare parts catalogue for each unit.  Complete tool kit and fire extinguisher (10kg).  Hydraulic jack (10 ton).  Attached spare parts list, priced individually.  Color: White or orange.  All specification must be highlighted on catalogue.  One control box and emergency stop on right hand side of the tailgate.  Mudguards and rubber flaps  Rear work light for night works  100L Water tank with stopcock valve | |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Sewage tank | Made of Stainless-steel not less than 500L | |  |  |
| الجكات الارتكازية | يجب ان يتوفر جكين ارتكاز اماميين لغاية تثبيتها عند الوقوف بكامل الحمل دون رأس التريلا و جكين خلفيين بعد اخر محور خلفي وقبل البوابة وتكون قابلة لتعديل ارتفاعها | |  |  |
| صينية السحب | جوست 3انش منشأ الماني سماكة لا تقل عن 4سم او ما يعادلها | |  |  |
| الصينية قابلة للتركيب والفك على السيميتريلات الموجودة لدى المحطة التحويلية وأن يكون قابل للفك والتركيب بسهولة | |  |  |
| يتم تركيب صينية السحب راس التريلاو حسب الابعاد والقياسات للسيميتريلات المتوفرة في المحطة التحويلية/الشوبك | |  |  |
| يتم تقديم كافة ما يلزم للعمل من توصيلات سواء كانت كهربائية او ميكانيكية او هيدروليكية وغيرهها | |  |  |
| فترة التجربة | تكون فترة الشهر الاول من تاريخ عمل الالية في الموقع فترة تجريبية للاليةكاملة في الموقع وعلى المتعهد الذي يحال عليه العطاء عمل اي تعديلات مطلوبة للراس او السيميتريلا او صينية السحب المقدمة  وفي حال تبين وجود اي مشاكل فنية مهما كانت للوزارة الحق في استبدالها وحسب الانظمة الخاصة بذلك وعلى حساب المورد حتى إن كانت من اي مصدر اخر وعلى المناقص المحال عليه توفير مندوب في موقع العمل في هذه الفترة مع توقيع مندوب المحطة مختوم من رئيس مجلس خدمات المشتركة /الشوبك على كشف وجوده في المحطة ويرفق كشف دوام مندوب المناقص المحال عليه مع الفاتورة عند الصرف | |  |  |

1. **GENERAL REQUIREMENTS**
   1. vehicles must be brand new and unused, having most recent updates and modifications.
   2. Confirmation from manufacturers of chassis and compactors or agent that they are compatible with each other.
   3. Inspection certificate issued by a certified independent bureau.
2. **MAINTENANCE& GUARANTY:**

* Warranty against any defect caused by manufacturing reasons for all the vehicle

Including chassis, superstructures and all other components –at least 2 years (- Warranty for the tires, batteries - as per manufacturers).

**قائمة قطع الغيار المطلوب تسعيرها مع الالتزام بها لمدة لا تقل عن سنتين شاملة لكافة الرسوم والضرائب**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **القطعــة** | **السعر الافرادي/دينار** | **السعر الاجمالي/ دينار** |
| **1** | **دسك كلاتش** |  |  |
| **2** | **صينية كلاتش** |  |  |
| **3** | **بيلية كلاتش** |  |  |
| **4** | **طرمبة هيدروليك** |  |  |
| **5** | **طلمبة ديزل** |  |  |
| **6** | **P.T.O** |  |  |
| **7** | **فلتر ديزل** |  |  |
| **8** | **فلتر هواء** |  |  |
| **9** | **فلتر زيت للمحرك** |  |  |
| **10** | **طلمبة ماء** |  |  |
| **11** | **بريك أمامي** |  |  |
| **12** | **بريك خلفي** |  |  |
| **13** | **بلاطة بريك أمامي** |  |  |
| **14** | **مخ بريك أمامي** |  |  |
| **15** | **كسكيت علوي** |  |  |
| **16** | **كسكيت سفلي** |  |  |
| **17** | **سلف** |  |  |
| **18** | **دينمو** |  |  |
| **19** | **سيرفو كلتش** |  |  |
| **20** | **البخاخ الواحد** |  |  |
| **21** | **طقم بخاخات** |  |  |
| **22** | **التيربو ان وجد** |  |  |
| **23** | **البستون الواحد** |  |  |
| **24** | **القميص الواحد** |  |  |
| **25** | **الذراع الواحد** |  |  |
| **26** | **كشنيت ثابت /للواحد** |  |  |
| **27** | **كشنيت متحرك/للواحد** |  |  |
| **28** | **الكمشفت** |  |  |
| **29** | **جك الدفاش الخلفي** |  |  |
| **30** | **جكات فتح باب الصندوق الخلفي /الواحد** |  |  |

**يجب تقديم الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وأية رسوم جمركية.**

**الجهة الطالبة صاحبة القرار في طلب قطع الغيار الواردة أعلاه كاملة او جزئياً أو عدم الشراء.**

**الالتزام بالاسعار بالقائمة اعلاه لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوريد**

**الالتزام بتامين وتوفير كافة قطع السيارة المطلوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات**

**الالتزام بتامين قطع الغيار المستهلكة في مستودعات الشركة**

**وزارة الادارة المحلية**

1. **اسم العطاء :- شراء وتوريد ناقلتين (تريلا مكبس قاطرة ومقطورة-سيميتريلا سعة 50م3)**
2. **رقم العطاء:- حسب نظام الشراء الالكتروني**

**الشروط الخاصة :-**

**تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبها، وللجنة الشراء حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل او بعض هذه الشروط ويعتبر تقديم العرض من قبل المناقص التزاما منه بأنه موافق على جميع الشروط الخاصة والعامة وانه اطلع على احكام هذا النظام .**

**.**

1. **تقدم العروض على نظام الشراء الالكتروني بطريقة المغلفين المغلقين (عرض فني ومالي منفصلين).**
2. **يمنع على المناقصين التواصل مع اللجان الفنية باي طريقة كانت وفي حال تم ذلك سيتم استبعاد العرض المقدم.**
3. **في حال التعارض ما بين المعلومات المقدمة بالطريقة الالكترونية والمعلومات الورقية تعتمد المعلومات الالكترونية**
4. **يجب على المناقص عدم تقديم اي سعر مع العرض الفني و في حال وجود اشارة للسعر المقدم في العرض الفني سيتم استبعاد العرض**
5. **مدة التسليم المطلوبة) 210 )يوما تقويمي من تاريخ التوقيع على أمر الشراء و يفضل الاقل ، وغرامة التأخير جسب المادة 78 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع للوازم التي تأخر المتعهد عن توريدها، وفي جميع الأحوال فانه يحق للوزارة شراء الآليات التي تأخر المناقص في توريدها وعلى حسابه ودون سابق إنذار وتحميله فروق الأسعار ومصادرة كفالته ولا يحول توقيع الغرامة دون حق الوزارة في الرجوع على المناقص بقيمة العطل والضرر الناتج عن التأخير(يحتسب الحد الاعلى لمدة التوريد و ليس الادنى عند المطابقة و التقييم) .**
6. **مكان الاستلام الفني: مستودعات المورد او المنطقة الحرة في الزرقاء .**
7. **تقدم الأسعار كما يلي:-**

**أ- بالدينار الأردني ( يشمل سعر المعدات والشحن واصل الى مستودع الجهة المستفيدة) شامل للرسوم الجمركية و الضريبة العامة على المبيعات ويشمل السعر التنازل والتخليص والتسجيل بأسم الجهة المستفيدة .**

1. **على المناقص اعتماد دعوة العطاء ومرفقاتها لتعبئة عرضه عليها.**
2. **يحق للوزارة الغاء عملية الشراء دون ان يكون للمناقصين الحق في الاعتراض على ذلك ,في اي من مراحله دون ان يترتب عليها اي تبعات مالية او قانونية لذلك ولا تكون الاحالة قطعية قبل المصادقة على الإحالة حسب نظام المشتريات الحكومية.**
3. **لا تعتبر الاحالة احالة قطعية دون اتمام عملية المصادقة على الاحالة , وتكون الاحالة المبدئية لغاية الاعلان فقط ولا تعتبر عقدا ملزما لاي من الطرفن (المناقص والوزارة)**
4. **يجب أن لا تقل مدة سريان العرض عن (120) يوما من أخر يوم لتقديم العروض.**
5. **الكفالات : يلتزم المناقص بتقديم الكفالات حسب النماذج المرفقة وكما يلي :-**

**أ- كفالة دخول العطاء ( بمبلغ 10000 عشرة الاف دينار ) بمدة سريان للكفالة لا تقل عن (120) يوما.**

**ب- كفالة حسن التنفيذ(كفالة بنكية) بقيمة لا تقل عن (10%) من قيمة الإحالة على المناقص الفائز بالعطاء ومدة سريان الكفالة لا تقل 270يوما تجدد تلقائيا.**

**ج- كفالة صيانة بقيمة (5%) من قيمة الإحالة سارية المفعول لمدة لا تقل عن مدة الصيانة المقدمة من تاريخ الاستلام وتجدد تلقائيا لمدة لا تقل عن 3 اشهر عند انتهائها.**

**د- تعهد لضمان سوء المصنعية ( كفالة عدلية) بقيمة 115% من قيمة الاحالة لمدة لا تقل عن مدة كفالة سوء المصنعية.**

**هـ- يلتزم المناقص الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة عدلية تتضمن التزامه بتوريد القطع الواردة بالكشف قطع الغيار وبالأسعار المقدمة منه لمدة سنتين من تاريخ الاستلام شاملة كافة الرسوم والضرائب.**

**و- يلتزم المناقص الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة شخصية تتضمن التزامه بتأمين القطع اللازمة للمركبة المطلوبة ولمدة عشر سنوات.**

1. **في حال الاعتراض على المواصفات الفنية المطروحة على المناقص أن يحدد المواصفة / المواصفات المعترض عليها وان يدعم اعتراضه بنشرات فنية أو كتالوجات تؤكد حجته عليها وبخلاف ذلك فان الجهة المشترية غير ملزمه بالنظر في هذه الاعتراضات على أن يتم تقديم هذه الاعتراضات خلال فترة الاعتراضات والاستيضاحات .**
2. **يعتبر قرار الإحالة ساري المفعول من تاريخ توقيع (التبليغ بالاحالة) كما يعتبر هذا التاريخ بدء سريان مدة التوريد.**
3. **لا يتم إحالة أي عطاء على شركة أجنبية ما لم يكن لها ممثل أردني أو مكتب مسجل في الأردن حسب الأصول وتتم الإحالة على الممثل الأردني أو المكتب المسجل كوكيل للشركة الأجنبية لدى وزارة الصناعة و التجارة الاردنية.**
4. **يتم دفع ثمن المعدات / الآليات بعد التوريد والاستلام وفترة التجريب(التشغيل الاولي).**
5. **يجب ذكر الرقم الوطني لضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات والاسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي .**
6. **يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الإفرادي والإجمالي وحسب النماذج المعدة لهذه الغاية**
7. **يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيدا منه بأنه اجري التزاما مع الشركة المصنعة بكامل المعدات/الاجهزة / الآليات المعروض وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء (العرض المقدم من قبله) .**
8. **عدم تقديم عروض أو خيارات بديلة, ويستبعد المناقص في حال تقديمه.**
9. **على المناقص أن يذكر صراحة في عرضه اسم الشـركة الصانعة (Manufacturer) واسم الشركة الموردة (Supplier) و اسم الشركة الوكيلة كلا على حدة .**
10. **على المناقص أن يرفق بعرضه ما يثبت مقدرته المالية والفنية على تنفيذ متطلبات العطاء وتأمين وسائل الصيانة ، وذلـك بإرفاق ما يلي:**

**أ) تحديد راسمال المناقص وصفته التجارية .**

**ب) ذكر مدة عمله في هذا المجال وعلى ان لا تقل عن5 سنوات**

**ج )تحديد موقع مخازن قطع الغيار ومساحتها .**

**د)توفر مركز الصيانة مع تحديد الموقع والمساحة من نفس الشركة المتقدمة للعطاء أو شركة تابعة لنفس المجموعة في حال كان المناقص جزءا من مجموعة شركات مع ارفاق ما يثبت ذلك وبحيث لا يقل عدد الفنيين المختصين بالصيانة عن (5) للمتقدم للعطاء و يتم ارفاق سجل ضمان اجتماعي بالموظفين المتوفرين على كادر الشركة و ما يثبت أن خمسة منهم على الاقل متخصص في مجال الميكانيك (هندسة و دبلوم أو تدريب مهني) و يجب توافر مختصين بالصيانة لدى وكيل الجهاز المراد تركيبه على الشاصي و يتم ارفاق كشف ضمان اجتماعي بالعاملين لدى الشركة و ان لا يقل عدد المختصين لدى وكيل الجهاز عن 3 موظفين مع ارفاق ما يثبت ذلك.**

1. **الصيانة :-**

**أ- يلتزم المورد بصيانة الاليات والمعدات واية لوازم تتطلب ذلك بالمدة المذكورة بجدول المواصفات الفنية ، شاملة لقطع الغيار التي يثبت سوء مصنعيتها واجور العمل وجميع ما يلزم للاصلاح.**

**ب- يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار للاليات والمعدات المطلوبة لمدة العمر التشغيلي .**

1. **يحق للجنة الشراء استبعاد أي عرض غير مستوفي للشروط أو لا يشتمل على النماذج المطلوبة معبأة بالكامل او بعضها او مختوم حسب الاصول**
2. **تقبل الاعتراضات فقط في خلال المدة المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بموجبه كمرحلة اولى و شكوى لدى لجنة مراجعة شكاوى الشراء في المرحلة الثانية.**
3. **يتم تقييم العروض وفقا للاسس والمعايير المرفقة .**
4. **المناقص ملزم في أي وقت بتقديم المعلومات الفنية الخاصة بالتشغيل والصيانة والإصلاح والتدريب الفني للجهة المستفيدة على أية أمور يحتاجونها في سبيل الوصول الى خدمة أفضل للمركبات والأجهزة مجانا وخلال مدة أقصاها يومان من تاريخ طلبها رسميا .**
5. **يجب أن يكون للمناقص الصفة القانونية في تمثيل الشركات الصانعة وهو الوكيل المعتمد للشاصي أو للجهاز (في حال الاليات ذات شاصي وجهاز مبني عليها يحدد طبيعة استخدامها مع تقديم شهادة تسجيل وكالة لدى سجل الوكالات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة حديثة الاصدار وسارية المفعول و يجب تقديم ما يثبت ان الجزء الاخر من السيارة مكفول وله وكيل محلي مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة مع ارفاق وثيقة التسجيل لوكالة الجزء الاخر او ان المناقص معتمد من الوكيل المحلي للشاصي و الجهاز للتقدم للعطاء مع تقديم الشهادات المذكورة و ان يكون الشاصي و الجهاز تحت الكفالة من سوء المصنعية و اقرار من الوكيل المحلي بذلك .**
6. **الصيانة من سوء المصنعية لكافة اجزاء الشاصي و الجهاز من مسؤولية المتعهد المورد للعطاء (المناقص المحال عليه و ليس الوكيل او المصنع).**
7. **يجب على المناقص إرفاق كتالوجات للوازم المراد توريدها بكافة اجزائها.**
8. **يضمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة 100% وأصلية خالية من أية عيوب في الصنع أو في المادة ومن احدث طراز مجمعة جاهزة للتشغيل والعمل ما لم يذكر غير ذلك .**
9. **للجنة الفنية ولجنة الاستلام طلب اي وثائق او فحوصات لم ترد في نسخة العطاء لاتمام عملية دراسة العروض او مطابقة الاستلام وعلى حساب المناقص.**
10. **يتم فحص المواد الموردة وإجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطرق التي تحددها لجنة الاستلام مهما كانت وعلى حساب المورد .**
11. **يلتزم المناقص بان الجهاز والشاصي متوافقان في عملية الربط من النواحي الميكانيكية والحمولات والأبعاد وانه في حال اكتشاف خلل لاحق نتيجة لعدم التوافق فيعتبر ذلك من الأعطال المصنعية والشركة ( الموردة) ملزمة بإصلاحه أو استبدالها إذا لزم على حسابها وحسب رؤية الجهة الطارحة للعطاء .**
12. **ستعمل المواد المطلوبة في المناخ الاردني.**
13. **القياس المتري هو المعتمد والمرجع .**
14. **يجب ان تكون المواد متوافقة مع قوانين وأنظمة وتعليمات السير المعمول بها في المملكة .**
15. **يجب أن يحتوي كل عرض فيما يحتوي على إجابات محددة أرقاما ومدلولات على كل بند بالترتيب حسب ورودها في ورقة المواصفات وبكل دقه وتعبأه الجداول في المواصفات الفنية حيثما يلزم وان عدم الالتزام بهذا الشرط يمكن أن يؤدي إلى استبعاد العرض .**
16. **تستبعد أية عروض مقدره أسعارها بالعملة الأجنبية وتقبل فقط العروض التي أسعارها بالدينار الأردني .**
17. **على المناقص ان يلتزم بتعبئة وختم جميع النماذج والكشوفات المرفقة في دعوة العطاء وخاصة جدول المطابقة وارفاق الكتالوجات الاصلية وبعكس ذلك يحق للجنة الشراء استبعاد العرض الذي لم يتقيد به او بجزء منه مع ذكر البيانات اللازمه وعدم الاكتفاء بكلمة مطابق في حال كان البند يتطلب ذلك وفي حال وجود خيارات للمركبة او لاجزاء المركبة/الالية ان يتم ذكرها بالتفصيل و يشمل ذلك توضيح الاوزان واية ملحقات او اجزاء من الممكن وجود بدائل لها.**
18. **خدمة غيار الزيوت والفلاتر والتشحيم شاملة الزيوت والفلاتر واجور العمل مجانية وحسب الفترة المطلوبة في جدول المواصفات الفنية والعرض الذي لا يشمل هذه الخدمة في حال طلبها يستبعد من المنافسة ومن مسؤولية المناقص متابعة هذه الخدمة للاليات**
19. **تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية الأصلية موقعة ومختومه والتي تجيب على كافة بنود المواصفات الفنية المطلوبة وعدم الاكتفاء بالاجابة بمطابق فقط وللجنة الفنية الحق بالتنسيب للجنة الشراء باستبعاد اي عرض لا يشمل ذلك او لا تكفي الكتالوجات المقدمة لاتمام الدراسة الفنية مع تظليل جميع البيانات للطراز المعروض على الكتالوجات.**
20. **للجنة الاستلام الحق من التحقق عن أية بيانات فنية مطلوبة للمركبة او (الآلية)المطلوبة من أية جهة لديها الأمكانيات بالفحص وعلى حساب المورد، وفي حال عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتم رفض استلام المركبة او (الآلية).**
21. **تقديم الأجابة على كل بند من بنود واسس التقييم الفني اينما لزم ذلك مثال العدد المباع من النوع المعروض ، الصنف المباع من النوع المعروض ، الجهة التي تم بيعها ، مساحة المشاغل والمعدات الموجودة ،عدد المهندسين والفنين والكوادر واسماؤهم ، قطع الغيار الموجودة للمركبة المعروضة لدى مستوعات المناقص وللجنة الفنية الحق في الكشف على الموقع والتحقق من البيانات المقدمة**
22. **تقديم الدورات اللازمة للتدريب للموظفين الذين تحددهم الجهة المستفيدة على استخدام المركبة بالشكل الأمثل من قبل مختصين وضرورة تعريفهم بأجزاء المركبة اللازم تفقدها قبل التشغيل وبإجراءات الصيانة اللازمة للمركبة بحيث لا يقل العدد عن (4) متدربين**
23. **الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بالافضلية السعرية للمنتجات الوطنية وحصر المشتريات الحكومية بالصناعات الوطنية.**
24. **تقديم جدول مبينا فية : -**

* **توصية الشركة الصانعة بنوع الزيوت والفلاتر الموصى بها للمركبة و/او الجهاز المعروضة لمدة لا تقل عن مدة الصيانة المقدمة من المناقص .**
* **توصية الشركة الصانعة بالمدة الزمنية أو المسافة المقطوعة أو عدد ساعات العمل لعمل الصيانة الدورية لأجزاء المركبة المتحركة لمدة لا تقل عن مدة الصيانة المقدمة من المناقص .**
* **أية توصيات أخرى من شأنها المحافظة على المركبة**

1. **يجب على مقدم العطاء أن يرفق الوثائق التالية:**

**- الكتالوجات و النشرات و المخططات التوضيحية الاصلية و حسب الشركة الصانعة و التي توضح الماركة و الموديل و المواصفات الفنية و شهادة المنشأ و لا تقبل المواصفات العامة أو تلك المواصفات الفنية غير المدعمة بكتالوجات اصلية**

**- تقديم دليل المستخدم و الصيانة الاصلية عند التوريد باللغتين الانجليزية والعربية.**

**- قائمة قطع الغيار مسعرة مع الالتزام بها لمدة عامين من تاريخ الاستلام ويشمل جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات**

**- شهادة تطابق من الشركة الوكيله للشاصي والجهاز ما بين الشاصي والجهاز**

**- رخصة مهن سارية المفعول**

**- ما يثبت الاشتراك في نظام الفوترة الالكتروني**

**-كافة الاجابات على عناصر التقييم الفني**

**-** **نموذج الاقرار المتعلق بممارسات الاحتيال والفساد والإكراه**

**العرض الفني والمالي**

**معلومات هامه حول إجراءات تقييم العروض وأسس الإحالة**

**الرجاء من المناقصين المتقدمين للعطاء قرأة المطلوب جيدا والأجابة على كافة البنود المطلوبة اينما وجدت ولن يتم طلبها مجددا**

01 تعتبر الشروط التالية جزءا لا يتجزا من الشروط الخاصة وعلى المناقص تقديم الاجابة لكل بند من هذه البنود.

02 يجب ان تكون المواصفات الفنية المقدمة من المناقصين كاملة وشاملة ودقيقه وتجيب على جميع بنود مواصفات العطاء ولا يكتفى بالاجابة بمطابق فقط للبنود المطلوب الأجابة عنها.

03على المناقص تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية **الأصلية فقط** موقعه ومختومة من المناقص وتشمل الاجابة على جميع عناصر المواصفات الفنية المطلوبة ولا يقبل التناقض ما بين العرض والكتالوج .

04 يجب الإجابة على جميع عناصر التقييم الفني وإرفاق النشرات الفنية وكل ما يلزم لتمكين اللجنة الفنية من تقييم العرض وأي بند لا تتم الإجابة عليه لا يحصل على اي علامة فنية

06تقوم اللجنة الفنية بالتنسيب بالإحالة على المناقص الحاصل على أعلى علامة وفي حالة تساوي العلامة النهائيه يحال على الشركه المتقدمة بالسعر الاقل ين المتساويين. .

7. توضع العروض الفنية والمالية منفصلة لكل نوع من المركبات المطلوبة وتوضع الكفالة منفصلة لجميع العروض المقدمة وتكون الكفالة بالقيمة المطلوبة.

08يجري التقييم الفني حسب الأسس التالية :-

* على المناقصين المتقدمين للعطاء ارفاق وتقديم البيانات اللازمة والأجابة على كافة بنود التقييم اينما لزم وللطرف الأول الحق باستبعاد أي مناقص غير ملتزم بذلك.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **عناصر التقييم للجانب الفني قسمت الى 50علامة** | | | **العلامة القصوى** | **علامة المناقص** |
| **01** | **الانتشار (6)علامات ويقسم كما يلي:**   1. **الانتشار للشاصيهات الجديدة المباعة خلال اخر خمس سنوات من نفس النوع والفئة وعدد المحاور**   **ب- عدد أجهزة الخلفية الجديدة المباعة من نفس النوع خلال اخر خمس سنوات** | | | **3**  **3** |  |
| **02-أ** | **السنوات الاضافية المجانية لعقد الصيانة المجاني بواقع 5علامات لكل سنة ويقوم المناقص بنقديم كشف بالصيانات التي سيقوم بها وفي حال انتهاء مدة الصيانة يتم تزويد البلدية بقطع الغيار و الزيوت والفلاتر التي لم يتم تغييرها للالية** | | | **15** |  |
| **02-ب** | **السنوات الاضافية المجانية لكفالة سوء المصنعية بواقع علامة واحدة لكل سنة اضافية وعلى المناقصين الالتزام بان لا تقل مدة عقد الصيانة عن مدة كفالة سوء المصنعية** | | | **3** |  |
| **03** | **استهلاك الوقود/ ويتم** **ارفاق منحنى استهلاك الوقود مع القدرة الحصانية و العزم ويتم احتساب العلامة بناء على استهلاك الوقود عند اعلى قدرة حصانية (gross hp ) من الشركة الصانعة.** | | | **8** |  |
| **04** | **ميزات اضافية لرفع الانتاجية والرقابة و تشمل**  **أ-ورش صيانة ميدانية**   1. **توفر مركز صيانة في المحافظة** 2. **نظام الكتروني لمراقبة كمية الوقود في المركبة** | | | **1**  **1**  **1** |  |
| **05** | **توفر الصيانة والبنية التحتية و الكادر لدى الوكيل وكما يلي:** | **أ-مركز صيانة والتجهيزات يذكر / مساحة مركز صيانة /موقع مركز صيانة تذكر جميعها** | **للشاصي**  **للجهاز** | **2**  **2** |  |
| **ب- مستودعات الشركة و البنية التحتية لمركز الصيانة** | **للشاصي**  **للجهاز** | **2**  **2** |  |
| **ج-كادر الشركة الفني والاداري بالعدد والمؤهلات** | **للشاصي**  **للجهاز** | **1.5**  **1.5** |  |
| **06** | **مدة التوريد :-في حال التقدم بمدة توريد اقل من المدة المطلوبة / تقسم العلامات على الفترة ما بين التسليم الفوري ومدة التسليم المطابقة** | | | **4** |  |
| **مجموع الحد الأعلى للعلامات الفنية** | | | | **50** |  |

**\*في حال وجود عرض واحد فقط لا يتم اجراء التقييم الفني ويتم فقط اجراء مطابقة العروض للمواصفات و الشروط المطلوبة**

**ويتم احتساب علامة البنود كما يلي:-**

* **بند الانتشار**

**أ-علامة الشاصي = 3 \* عدد الشاصيهات الجديدة المباعة من نفس النوع وعدد المحاور للشركة المتقدمة**

**اعلى عدد الشاصيهات الجديدة المباعة من نفس النوع وعدد المحاور لكافة المناقصين**

**ب- علامة الجهاز الخلفي= 3\*** **عدد أجهزة الخلفية الجديدة المباعة خلال اخر خمس سنوات للشركة المتقدمة**

**اعلى عدد أجهزة الخلفية الجديدة المباعة خلال اخر خمس سنوات لكافة المناقصين**

**ويجب على المناقص تقديم كشوفات بعدد المركبات الجديدة و الاجهزة الخلفية التي تم بيعها داخل المملكة الاردنية الهاشمية لاخر خمس سنوات مع بيان الجهة التي قامت بالشراء وتقديم ما يثبت ذلك من قرارات احالة أو أوامر شراء) و فواتير و ضبوط استلام وفي حال عدم تقديمها يتم احتساب علامة صفر للشركة وفي حال ثبت عدم صحتها يتم استبعاد العرض المقدم من المناقص مع مراعاة عدم ارفاق بيانات لشاصيهات ذات فئة مختلفة عن المطلوبة او نوع جهاز مختلف عن المطلوب .**

**السنوات الاضافية لعقد الصيانة:**

* **يكون عقد الصيانة الالزامي لمدة سنتين شاملا لكافة الاصلاحات و الصيانة الوقائية والدورية التصحيحية شاملة لقطع الغيار والزيوت والفلاتر و اجور العمل -باستثناء سوء الاستخدام-أما كفالة البطاريات و الاطارات من سوء المصنعية فتكون حسب الشركة الصانعة لها .**
* **على المتقدم يبان المدة بالسنوات (ولا تحتسب اجزاء السنة)**
* **سوء المصنعية لمدة سنتين لكافة اجزاء المركبة(الشاصي و الجهاز الخلفي)للمنتج والتصنيع عدا الحوادث وسوء الاستعمال**
* **يقدم كشف منفصل لاي ميزات لرفع الانتاجية والرقابة للمركبة مشمولة بعرض السعر**
* **في حال توفر مركز صيانة في المحافظة بموجب عقد مع جهة غير تابعة للشركة الوكيلة يتم ارفاق العقد الرسمي موقعا حسب الاصول وعلى ان تلتزم بعمل الصيانات حسب توصيات الشركة الصانعة و تتحمل الشركة المسؤولية عن اي اصلاحات تتم داخل المركز, وفي حال عدم التزام المركز بعمل الصيانات المطلوبة منه تصبح تكاليف النقل على الشركة المحال عليها مهما كانت.**

**و تقيم العروض حسب المعادلة التالية :-**

**50% x علامة العرض الفني للشركة 50 % x اقل الأسعار للعروض المطابقة**

**علامة الشركة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**

**أعلى علامة عرض فني سعر عرض الشركة المتقدمة**

**يتم فتح العروض المالية للعروض المتأهلة والمطابقة لشروط ومواصفات العطاء**

**وصف عام للمشروع**

**1.وصف العمل المطلوب :**

**يتضمن العمل المطلوب توريد …………………………………………….وفق الشروط والمواصفات الواردة بالعطاء.**

**2. موقع ومدّة التوريد :**

**أ. يتم توريد . إلى المحطة التحويلية الشوبك .**

**ب. يجب أن يحدد المقاول مدّة التوريد التي يستطيع من خلالها توريد المواد المطلوبة وتعبئة الخانة المخصصة لذلك في البند المخصص لذلك ويجب أن تكون هذه المدّة أقل ما يمكن حيث أن مدّة التوريد ستؤثر على عملية دراسة تقييم العروض المقدمة من المناقصين.**

**3. المتعهد ( أو المقاول ):**

**-يجب أن يكون المقاول المشترك في هذا العطاء حاصلاً على رخص مهن سارية المفعول.**

**- يدرج المقاول في أدناه المشاريع التي قام بتنفيذها ووصف شامل عنها :.**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**...............................................................................................................**

**ج1**

**نموذج عرض المناقصة**

**Letter of Tender**

* **ملاحظة :يشكل هذا النموذج وملحقة جزءاً من وثائق هذا العطاء.**

**معالي وزير الادارة المحلية**

**1. بعد أن قمنا بدراسة دقيقة للشروط والمواصفات وجدول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد اللوزام المذكورة أعلاه وتفهمنا ما هيتها وجميع الظروف بها وسائر العطاءات المحلية والرسوم والعمال وغيرها من الأمور التي لها علاقة بها فإننا نحن الموقعين أدناه :**

**نعرض بأن نقوم بتوريد كامل هذه اللوازم المطلوبة وتقديمها وفقاً لشروط ومواصفات العطاء وبالأسعار المذكورة في جداول الكميات مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ................................ دينار أردني أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط هذا العطاء .**

**2. ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نورد ونسلم جميع اللوازم المشمولة في العقد خلال مدة ( 120 ) يوماً من تاريخ تبليغنا بقرار الإحالة. .**

**3. ونتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم الكفالة المطلوبة لحسن التنفيذ من مصرف أو مؤسسة مالية مقبولة لديكم ، وذلك بمبلغ يعادل (10) بالمائة من قيمة العطاء المذكور أعلاه ووفقاً لنموذج الكفالة المرفق.**

**4. وإلى أن يتم إعداد وتوقيع اتفاقية العقد الرسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإنّ عرضنا هذا مع قرار الإحالة يشكل عقداً ملزماً فيما بيننا .**

**5. ونوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (120) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العطاء ، وأن يبقى العرض ملزماً لنا طيلة هذه المدّة .**

**6. ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل الأسعار أو قبول أي عرض وانكم غير ملزمين لإبداء أسباب ذلك.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**حرر هذا العرض في اليوم: .............................. من شهر: ........................عام: .......................**

**اسم المناقص: .......................................... توقيعة وخاتمه : ..............................................**

**بإعتباره: ................................................**

**ومفوضاً رسمياً لتوقيع هذا العرض بإسمه ونيابة عن المناقص.**

**العنوان : ............................................................................................................**

**الشاهد اسمه ................................................ توقيعة ................................................**

**مكان عمله : ............................................... عنوانة : ...............................................**

**ج3**

**نموذج كفالة دخول المناقصة**

**Form of Tender Guarantee**

**اسم المصرف ( البنك ) أو المؤسسة المالية ......................................................**

**العنوان:...........................................................................................**

**معالي وزير الادارة المحلية : ...........................................................**

**يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا يكفل المقاول : ..............................................**

**بمبلغ : ............................................. ديناراً أردنياً**

**وذلك مقابل كفالة مناقصة العطاء رقم ...................... والخاص بمشروع:...........................................**

**لتأمين قيامه بإلتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور ، وفقاً للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل المناقصة المذكورة علىأساسها وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة (120) يوماً من تاريخ صدورها أو لحين توقيع الإتفاقية مع أحد المناقصين.**

**وإننا نتعهد بأن ندفع لأمركم المبلغ المذكور أعلاه عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل المناقص .**

**توقيع الكفيل/البنك : .............................................**

**المفوض بالتوقيــع : .............................................**

**حرر فـــــــــــــــــــــي : .............................................**

**بتاريـــــــــــــــــــــــــخ : .............................................**

**ج4**

**نموذج كفالة حسن التنفيذ**

**Performance Guarantee**

**اسم المصرف ( البنك ) أو المؤسسة المالية ......................................................**

**العنوان:...........................................................................................**

**معالي ةوير الادارة المحلية : ........................................................... .**

**يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا كفل بكفالة مالية المقاول : ...................................................................**

**بخصوص العطاء رقم: ...................... والخاص بمشروع:..........................................................**

**بمبلغ : ( ......................) دينار أردني (بالأرقام والحروف).........................................................**

**لمدّة : ................................ من تاريخ: ............................... إلى تاريخ: ...........................**

**وذلك مقابل كفالة حسن التنفيذ ضماناً لإلتزام المقاول بتوريد اللوازم المتعلقة بالمشروع أعلاه وهذا الضمان غير مشروط وغير قابل للنقض ويجدد تلقائياً لمدّة متعاقبة مدة كل منها ثلاث شهور إلى حين استلام البنك اشعار خطي من وزارة الادارة المحلية بإنتهاء حاجتها للضمان.**

**وأننا نتعهد بأن ندفع للمجلس قيمة هذا الضمان بمجرد ورود أول طلب خطي من وزارة الادارة المحلية ( المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه ) بلا إنذار أو تحفظ أو أيّة اجراءات قضائية أو أي شرط آخر وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .**

**توقيع الكفيل / مصرف: ................**

**المفوض بالتوقيع: .....................**

**بحضور وشهادة : .....................**

**التاريـــــخ : ............................**

**ج5**

**نموذج كفالة الصيانة**

**Defects Liability Guarantee**

**اسم المصرف ( البنك ) أو المؤسسة المالية ......................................................**

**العنوان:...........................................................................................**

**معالي وزير الادارة المحلية بالاضافة لوظيفته:**

**يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا كفل بكفالة مالية المقاول : ...................................................................**

**بخصوص العطاء رقم: ...................... والخاص بمشروع:..........................................................**

**بمبلغ : ( ......................) دينار أردني (بالأرقام والحروف).........................................................**

**لمدّة : ................................ من تاريخ: ............................... إلى تاريخ: ...........................**

**وذلك مقابل كفالة صيانة ضماناً لإلتزام المقاول بصيانة اللوازم المتعلقة بالمشروع أعلاه وهذا الضمان غير مشروط وغير قابل للنقض ويجدد تلقائياً لمدّة متعاقبة مدة كل منها ثلاث شهور إلى حين استلام البنك اشعار خطي من وزارة الادارة المحلية بإنتهاء حاجتها للضمان.**

**وأننا نتعهد بأن ندفع لوزارة الادارة المحلية قيمة هذا الضمان بمجرد ورود أول طلب خطي من وزارة الادارة المحلية ( المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه ) بلا إنذار أو تحفظ أو أيّة اجراءات قضائية أو أي شرط آخر وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .**

**توقيع الكفيل / مصرف: ................**

**المفوض بالتوقيع: .....................**

**بحضور وشهادة : .....................**

**التاريـــــخ : ............................**

**نموذج اتفاقية العقد**

**Form of Contract Agreement**

**المشروع شراء وتوريد:......................................... العطاء رقم:....................**

**حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ........................ من شهر ................... لسنة....................**

**بين:**

**صاحب العمل: .................................................................... على اعتباره " الفريق الأول".**

**ويمثلها : ........................................................................... ويشار إليه فيما يلي بــ (وزارة الادارة المحلية ).**

**المقاول : ............................................................................على اعتباره " الفريق الثاني".**

**ويمثله : ..................................................................... ويشار إليه فيما يلي بــ (المقاول ).**

**وعنوانه المختار لأغراض هذا العقد هو :.................................................................................**

**لما كان الفريق الأول راغباً في إنجاز مشروع: ..........................................................................**

**ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني لتوريد اللوازم المذكورة ، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :-**

**1- يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة ما لم تدل القرينة على غير ذلك .**

**2- تعتبر الوثائق المدرجة تالياً جزءا" لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:**

1. **التعليمات للمشتركين بالمناقصة .**
2. **نماذج المناقصة والعقد.**
3. **الشروط العامة للعقد .**
4. **جداول الكميات والاسعار.**
5. **المواصفات الفنية.**
6. **أية ملاحق للعطاء يصدرها وزارة الادارة المحلية قبل توقيع الاتفاقية .**
7. **قرار الإحالة .**
8. **كفالة حسن التنفيذ وأية ضمانات أخرى مطلوبة بموجب قرار الإحالة .**
9. **الشروط الخاصة للعقد واية شروط اضافية .**
10. **العرض المقدم من الشركه.**

**3- أ." قيمة العقد: ..............................ديناراً أردنياً ........................................................**

**ب." مدة التنفيذ " : ...................................................... يوماً تقويمياً من تاريخ التبليغ بالإحالة.**

**ج. تاريخ التبليغ بالإحالة :......................................................**

**د. غرامة التأخير :..............................................................**

**4- إزاء قيام الفريق الأول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقاً لهذا العقد ، يتعهد الفريق الثاني بتوريد جميع اللوازم المطلوبة منه في هذا العقد للشروط والمتطلبات الواردة في هذا الاتفاقية .**

**5- إزاء قيام الفريق الثاني بتوريد وتقديم جميع اللوازم المطلوبة منه بموجب هذا العطاء بتعهد الفريق الأول بأن يدفع إلى الفريق الثاني الأسعار والأجور المذكورة في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في هذا العقد .**

**6- في حالة إخلال المقاول بأي شرط من شروط هذا العقد يكون للوزارة الحق دون ضرورة اللجوء إلى المحاكم في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الشروط والتعليمات المنظمة لعلاقة وزارة الادارة المحلية بالمتعهدين .**

**هذا ما تم الاتفاق عليه بين الفريقين ووقعاه .**

**في / /**

**الفريق الثاني ( المقاول ) الفريق الأول ( صاحب العمل )**

**شركة: .............................. وزارةالادارة المحلية:.........................................**

**ويمثلها: ............................... ويمثلها:.......................................**

**الختم والتوقيع الختم والتوقيع**

**شاهد شاهد**

**الإسم: ..................................... الإسم :........................................**

**التوقيع:.................................... التوقيع :......................................**

**( و) جدول كميات العطاء**

**تعبأ الأسعار وكفالة دخول العطاء في مغلف العرض المالي وليس في مغلف العرض الفني وعلى النحو التالي:**

1. **تعبأ الأسعار على أساس شاملة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **صفة الإستعمال** | **المواصفات** | **العدد** | **السعر الإفرادي** | | **السعر الإجمالي** | |
| **فلس** | **دينار** | **فلس** | **دينار** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **القيمة الإجمالية:** | | | | | | |

1. **مبلغ وقدرة ................................................................. دينار و ......................... فلساً .**

**العنوان: توقيع المناقص:**

**تلفون: خاتم المناقص:**

(تعهد عدلي)

أتعھد أنا/نحن الموقعـ أدناه:

بضمان كافة اللوازم المحالة علينا من قبل وزارة الادارة المحلية بموجب دعوة العطاء رقم ( ) شراء وتوريد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة الكفالة المقدمة منا للعطاء من تاريخ استلام كافة اللوازم الموردة .

ويشمل هذا التعهد ضمان كافة المواد المحالة علينا والمذكورة بقرار الاحالة من سوء المصنعية بكامل قيمتها مضافا اليها نسبة 15% خمسة عشر بالمئة من قيمة هذه المواد.

ونتعهد باستبدال كافة المواد التي تثبت سوء مصنعيتها بمواد جديدة وفي حال عدم قيامنا او قدرتنا على استبدال تلك المواد فاننا نتعهد بدفع قيمة كامل تلك المواد مضافا اليها 15% خمسة عشر بالمئة من قيمتها دون الحاجة للانذار اواللجوء للقضاء , مع ضمان اي عطل أو ضرر او مصاريف تلحق بوزارة الادارة المحلية أو البلديات المستفيدة من العطاء .

كما نلتزم بتقديم قطع الغيار بالاسعار الواردة بعرضنا المقدم لمدة لاتقل عن سنتين

المقر والمتعهد بما ورد اعلاه

كاتب العدل

ط

**ملحق الشـروط العامة للعقـد**

**قواعد الأخلاق والسلوك**

* 1. تُلزم الجهات المشترية والمستفيدة والمناقصين، والمتعهدين، والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين بالتقيد بقواعد الأخلاق والسلوك خلال كل من عملية تقييم العروض واحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في الملحق رقم (3) لنظام المشتريات الحكومية – "قواعد الاخلاق والسلوك"، ووفقا لهذا الملحق:

1. يجب على المتعهدين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين الالتزام بأداء واجباتهم وفقاً لأحكام النظام والتعليمات وعقود الشراء وغيرها من اللوائح والسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.
2. يحظر على المتعهدين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة.
3. لا يجوز للمتعهدين والمناقصين والمتعهدين ومقدمي الخدمات والاستشاريين القيام بأي تصرف مخالف لأحكام النظام أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.
4. يُحظر على المناقصين الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الدراسات أو التصاميم أو وثائق الشراء أو وضع الشروط العامة أو الخاصة في وثائق الشراء التقدم للاشتراك في العملية الشرائية.
   1. لغايات هذه القواعد تعرف ممارسات الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والإعاقة على النحو التالي:
   2. "ممارسة الفساد": تعني أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- أي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.
   3. " ممارسة الاحتيال": تعني أي فعل أو امتناع عن القيام بفعل، بما في ذلك، التحريف الذي يؤدي عن قصد أو اهمال أو يمكن ان يؤدي الى حصول طرف على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو تجنب اي التزام.
   4. " ممارسة التواطؤ": تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر يهدف الى تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر؛
   5. " ممارسة الإكراه “: تعني الايذاء او الإضرار، أو التهديد بالإيذاء أو الإضرار - سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.
   6. " ممارسة الإعاقة": تعني:
5. الإتلاف المُتَعمَّد أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء لأدلة التحقيق، أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين بهدف عرقلة التحقيق في مزاعم حول حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ، أو التهديد او التخويف لأي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو
6. الأفعال التي تهدف إلى الأعاقة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة (5) أدناه.
   1. سيتم رفض أي عرض إذا اتضح للجنة الشراء أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه أو مقاوليه الفرعيين، أو مزودي الخدمات، والمتعهدين، و/أو موظفيهم، قد مارس سلوكا أو تصرفا من التصرفات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
   2. سيتم حرمان المتعهد أو المقاول او الاستشاري من المشاركة في عمليات الشراء العام لفترة زمنية لا تتجاوز السنتين وفق الاجراءات المحددة لذلك في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:
7. تقديم معلومات كاذبة عند تقديم العروض.
8. التواطؤ مع اي من موظفي الجهة المشترية أو لجنة الشراء.
9. ارتكاب ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو إكراه أو اعاقة أو خرق الالتزام بالسرية.
10. ارتكاب مخالفة جوهرية للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في عقد الشراء.
11. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة أو جناية ادت الى حصوله على عقد الشراء او محاولته أو شروعه في الحصول عليه أو على عقد فرعي له.
12. صدور قرار قضائي بإدانته بجريمة ذات طابع اقتصادي.
    1. يجب على المناقصين ووكلائهم (سواء أعلن عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين والاستشاريين الفرعيين، ومقدمي الخدمات والموردين، وأي أفراد يتبعونهم، أن يلتزموا بالسماح للجهة صاحبة الصلاحية وفق التشريع الواجب التطبيق بفحص وتدقيق جميع الحسابات والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من مراحل عملية الشراء سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العروض، أو تنفيذ العقد.
    2. يلتزم المناقص المشارك في العمليات الشرائية بتقديم إقرار يفيد بحظر الممارسات او التصرفات التي تنطوي على الاحتيال والفساد والإكراه.

*\*

**نموذج الاقرار المتعلق بممارسات الاحتيال والفساد والإكراه**

**نقر ونتعهد نحن:**

وتحت طائلة المسؤولية وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022) والتعليمات الصادرة بموجبه، ووفقا لملحق قواعد الأخلاق والسلوك رقم (3) الملحق بنظام المشتريات الحكومية، ووفقا لأحكام التشريعات النافذة بما يلي:

1. الالتزام بأداء واجباتنا وفقا لأحكام النظام أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبه وعقود الشراء وأية لوائح ذات علاقة ونلتزم بالسلوكيات والنشاطات المتعلقة بالشراء.
2. نتعهد بعدم القيام بأي من ممارسات تنطوي على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو إكراه أو إعاقة، وتشمل الممارسات المحظورة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكومية دفع أي مبلغ أو إعطاء أي شيء له قيمة شخصية أو مالية بأي طريقة بغرض التأثير على إجراءات الشراء.
3. نتعهد بعدم القيام بأي تصرف مخالف لاحكام نظام المشتريات الحكومية أو التحريض على ذلك بما في ذلك التصرفات التي تطوي على فساد أو احتيال أو إكراه.

**الاسم:**

**التوقيع:**

**التاريخ:**